# 분진 및 톱밥 추출장치

자재에서 나오는 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.
특정한 분진은 발암 위험 물질에 해당됩니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 항상 필터등급 P2에 해당되는 호흡 마스크를 착용하십시오.

## 집진 장치 연결하기(그림 E 참조)

사용하는 집진기에 따라 다음 두 가지 연결 방법 중 하나를 선택하십시오.

- 흡입 호스 (21) 를 손잡이 (6) 의 송풍구 (5) 에 끼운 후 맞물려 고정되게 하십시오. 흡입 호스 (21) 를 집진기에 연결하십시오.
- 어댑터 (22) 를 송풍구 (5) 에 끼운 후 맞물려 고정되게 하십시오. 집진기의 노즐 (23) 을 어댑터 (22) 에 끼우십시오.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

넓은 표면 작업 시 필요한 흡입 출력이 지속적으로 유지되어야 하므로, 집진기 GAS 35 L/M AFC 또는 GAS 55 M AFC를 사용하십시오.

수직면에 작업할 때 흡입 호스가 아래로 향하도록 전동공구를 잡으십시오.

## 호스 클립/케이블 클립 조립하기/분리하기(그림 F 참조)

호스 클립/케이블 클립 (24) 을 흡입 호스 (21) 위쪽으로 젖히십시오. 전원 케이블을 호스 클립/케이블 클립의 케이블 홈에 끼우십시오.

분리하려면, 호스 클립/케이블 클립 (24) 을 흡입 호스 (21) 에서 빼내고, 전원 케이블을 호스 클립/케이블 클립에서 당겨 빼내십시오.