# Система за прахоулавяне

Праховете от материалите могат да са вредни за здравето. Контактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове се считат за канцерогенни.

- По възможност използвайте подходяща за обработвания материал система за прахоулавяне.
- Осигурявайте добро проветряване на работното място.
- Винаги носете маска за дихателна защита с филтърен клас Р2.

## Присъединяване на система за прахоулаяване (вж. фиг. E)

Изберете в зависимост от използваната прахосмукачка една от двете възможности за присъединяване:

- Пъхнете изсмукващия маркуч (21) в накрайника за издухване (5) върху частта за хващане (6) и го оставете да прищрака. Включете шланга (21) към прахосмукачка.
- Пъхнете адаптера (22) в накрайника за издухване (5) и го оставете да прищрака. Пъхнете дюзата (23) на прахосмукачката в адаптера (22).

Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за работа с обработвания материал.

Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах или канцерогенен прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

За големи повърхности използвайте прахосмукачките GAS 35 L/M AFC или GAS 55 M AFC, тъй като те гарантират необходимата постоянна мощност на засмукване.

При обработване на вертикални повърхности дръжте електроинструмента така, че шлангът на прахосмукачката да е надолу.

## Монтиране/демонтиране на клипса за маркуч/кабел (вж. фиг. F)

Прекарайте клипса за маркуч/кабел (24) през изсмукващия маркуч (21). Вкарайте мрежовия кабел в кабелната гайката на клипса за маркуч/кабел.

За демонтажа изтеглете клипса за маркуч/кабел (24) от изсмукващия маркуч (21) и изтеглете мрежовия кабел от клипса за маркуч/кабел.