# Ақаулықтар – себептері және шешімдері

Себебі | Шешімі
--- | ---
Қабырғалар мен төбелерге арналған ажарлағыш машина бірсарынды жұмыс істемей тұр және үстіңгі бетте теңселеді.
Сору әсері тым қатты. | Сору күшін азайтыңыз немесе қажет болса, сыртқы сорғышқа ауысыңыз.
Тегістеу материалы немесе астыңғы бет қатты. | Сору күшін азайтыңыз немесе қажет болса, сыртқы сорғышқа ауысыңыз.
Айналу жиілігін азайтыңыз.
Өңделетін материалдың тазартылуы тым үлкен.
Қабырғалар мен төбелерге арналған ажарлағыш машинаның айналу жиілігі тым жоғары. | Айналу жиілігін азайтыңыз.
Қабырғалар мен төбелерге арналған ажарлағыш машинаға тиетін сору әсері тым қатты. | Сору әсерін азайтыңыз немесе сыртқы сорғышқа ауысыңыз.
Тегістеу материалындағы толтырғыш үлесі жоғары немесе ол өте жұмсақ. | Сыртқы сорғышты қосыңыз, сору күшінің айналмалы реттегішін 6-деңгейге орнатыңыз, айрықша жағдайларда айналу жиілігін азайтыңыз.
Ажарлағыш материалдың түйіршіктілігі тым ірі. | Майда түйіршіктілікке ие ажарлағыш дискіні қолданыңыз.
Үстіңгі беттің сапасы оңтайлы емес.
Ажарлағыш материалдың түйіршіктілігі тым ірі. | Майда түйіршіктілікке ие ажарлағыш дискіні қолданыңыз.
Тегістеу материалының кептіру уақыты сақталмаған. | Техникалық нұсқаулықтарды және өндірушінің ұсыныстарын ұстаныңыз.
Сору әсері тым қатты. | Сору күшін азайтыңыз.
Тегістеу материалындағы толтырғыш үлесі жоғары немесе ол өте жұмсақ. | Майда түйіршіктілікке ие ажарлағыш дискіні қолданыңыз.
Жұмыс істеп тұрған электр құралы үстіңгі бетке қойылды (атыздардың пайда болуы). | Электр құралын орнатып қойғаннан кейін ғана қосыңыз.
Бет үстінде жұмыс істеңіз және әрдайым алмалы-салмалы қылшақ сегментімен бірге жұмыс істеңіз.
Үстіңгі бетте ажарлаудан пайда болған атыздар бар.
Қатты ажарлау тәрелкесі үстіңгі бетке қисық қойылды. | Аралық төсемесі бар жұмсақ ажарлау тәрелкелерін қолданыңыз.
Тегістеу материалы тым жұмсақ болғанда, ажарлау тәрелкесі тым қатты немесе ажарлағыш материал түйіршіктілігі тым ірі болады. | Аралық төсемесі бар жұмсақ ажарлау тәрелкелерін қолданыңыз.
Ажарлағыш материалдың майда түйіршіктілігін таңдаңыз.
Сору әсері жеткіліксіз.
Сорғыштағы сору әсері тым төмен. | Сорғыштағы сору күшін көтеріңіз.
Қабырғалар мен төбелерге арналған ажарлағыш машинаның айналу жиілігі тым жоғары. | Айналу жиілігін азайтыңыз.
Қабырғалар мен төбелерге арналған ажарлағыш машинадағы ішкі сору күші тым төмен. | Сору күшін азайтыңыз немесе сыртқы сорғышқа ауысыңыз.
Тегістеу материалындағы толтырғыш үлесі жоғары немесе ол өте жұмсақ. | Сыртқы сорғышты қосыңыз, сору күшінің айналмалы реттегішін 6-деңгейге орнатыңыз, айрықша жағдайларда айналу жиілігін азайтыңыз.
Шаңсорғыштың басты сүзгісі бұғатталған/бітелген. | Сүзгіш элементті жүйелі түрде тазалап тұрыңыз: 1-мүмкіндік: сору күшінің реттеуін ең жоғары сору күшіне орнатыңыз. Сорғыштағы саптаманы, сорғыш шлангіні немесе сорғыш саңылауды, автоматты түрде тазалау басталғанша, 10 секундқа алақанмен жауып қойыңыз. 2-мүмкіндік: сүзгіш элементті механикалық жолмен тазалаңыз (сору). 3-мүмкіндік: сүзгіш элементте зақымдалған және бітелген жерлердің бар-жоғын тексеріп шығыңыз. Жаңа сүзгіш элементті жүйелі түрде енгізіп тұрыңыз.
Тоқымасыз шаң жинағыш қап қолданылған. | Кәдеге жаратылатын шаң жинағыш қапты қолданыңыз.
Сорғыш шланг бітелген немесе бүктелген. | Бітелген жерді тазалаңыз немесе бүктелген жерді түзетіңіз.
Шаң жинағыш қап толып кетті. | Сорғыштың шаң жинағыш контейнерін шығарыңыз.