# Τοποθέτηση/αφαίρεση του σωλήνα επέκτασης (βλέπε εικόνες C−D)

Τοποθετήστε σωλήνες επέκτασης (9) μόνο εάν απαιτείται: Κατά την εργασία χωρίς σωλήνα επέκτασης μειώνεται σημαντικά η απαιτούμενη για τη λείανση απαίτηση δύναμης.

Υπόδειξη: Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν το πολύ 2 σωλήνες επέκτασης.

Λύστε τη σύνδεση μεταξύ κεφαλής λείανσης/λαβής/σωλήνα επέκτασης (βλέπε εικόνα C):

- ➊ Ανοίξτε τον μοχλό σύσφιγξης (8).
- ➋ Ανοίξτε το άγκιστρο ασφαλείας (7).
- ➌ Απομακρύνετε μεταξύ τους τα μέχρι τώρα συνδεδεμένα μέρη.

Κλείστε τη σύνδεση μεταξύ κεφαλής λείανσης/λαβής/σωλήνα επέκτασης (βλέπε εικόνα D):

- ➍ Ανάλογα με την επιθυμητή σύνδεση σπρώξτε την κεφαλή λείανσης (10), τη λαβή (6) ή τους σωλήνες επέκτασης (9) μεταξύ τους.
- ➎ Κλείστε το άγκιστρο ασφαλείας (7).
- ➏ Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης (8) τόσο, ώστε να βρίσκεται σε ορθή γωνία με την κεφαλή λείανσης (10), τη λαβή (6) ή τον σωλήνα επέκτασης (9).
- ➐ Σφίξτε την έκκεντρη βίδα (20) σταθερά.
- ➑ Κλείστε τον μοχλό σύσφιγξης (8).

Ελέγχετε πάντοτε, εάν όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα με τα άγκιστρα ασφαλείας (7) και τους μοχλούς σύσφιγξης (8) είναι ασφαλισμένα και σταθερά συνδεδεμένα.