# Sostituzione dello strato intermedio (vedere fig. A)

Quando si utilizza il platorello morbido (compreso nella dotazione standard) si deve sempre utilizzare uno strato intermedio (14).

Per rimuovere lo strato intermedio (14), sollevarlo lateralmente e staccarlo dal platorello (16).

Prima di applicare un nuovo strato intermedio, rimuovere impurità e polvere dal platorello (16), ad es. con un pennello.

La superficie del platorello (16) consiste in un tessuto a strappo, che consente di fissare lo strato intermedio in modo semplice e rapido.

Premere saldamente lo strato intermedio (14) sul lato inferiore del platorello (16).

Per garantire un’aspirazione ottimale della polvere, accertarsi che le aperture dello strato intermedio (14) coincidano con i fori nel platorello (16).