# Colocar/retirar o tubo de extensão (ver figuras C–D)

Utilize os tubos de extensão (9) apenas se necessário: ao trabalhar sem tubo de extensão, o esforço necessário para o lixamento é claramente reduzido.

Nota: só podem ser usados no máximo 2 tubos de extensão.

Soltar a ligação entre a cabeça de lixar/peça de agarrar/tubo de extensão (ver figura C):

- ➊ Abra a alavanca tensora (8).
- ➋ Abra o gancho de retenção (7).
- ➌ Separe as peças ligadas até ao momento.

Fechar a ligação entre a cabeça de lixar/peça de agarrar/tubo de extensão (ver figura D):

- ➍ Consoante a ligação desejada, encaixe a cabeça de lixar (10), peça de agarrar (6) ou tubos de extensão (9).
- ➎ Feche o gancho de retenção (7).
- ➏ Pressione a alavanca tensora (8), de modo a que fique em ângulo reto em relação à cabeça de lixar (10), peça de agarrar (6) ou tubo de extensão (9).
- ➐ Aperte bem o parafuso excêntrico (20).
- ➑ Feche a alavanca tensora (8).

Verifique sempre se todas as peças de união estão seguras e bem unidas com o gancho de retenção (7) e as alavancas tensoras (8).