# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

##

С колелото за регулиране за предварителен избор на скоростта на въртене (2) можете да избирате нужната скорост на въртене и по време на работа. По-високите стойности означават по-високи обороти, по-ниските стойности означават по-ниски обороти.

Електронен модул поддържа скоростта на въртене на празен ход и под натоварване практически постоянна, с което осигурява постоянно добра производителност.

Електронно управление за плавно включване ограничава въртящия момент при стартиране и увеличава дълготрайността на електродвигателя.

##

- Уверете се, че можете да задействате пусковия прекъсвач без пускане на дръжката.

За включване на електроинструмента премес‌тете пусковия прекъсвач (3) напред, така че да се види символа "I".

За изключване на електроинструмента пре‌мес‌тете пусковия прекъсвач (3) назад, така че да се види символа "0".

##

Шпакловка/ гипсова твърдост | Стена/ таван | вътрешен/външен поток въздух | Мощност на засмукване | Степен на скоростта на въртене | Зърнистост шкурка
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Изключително меко/меко | Стена/таван | ➀ | 6 | 2–4 | От P180
Средна твърдост | Стена | ➀ | 6 | 4–6 | От P120
Таван | ➂ | 1–5 (оптимално: 3)
Изключително твърд | Стена/таван | ➀ при неравна повърхност | 6 | 4–6 | от P100
➂ при равна повърхност | 1–3