# Înlocuirea discului de şlefuire (consultă imaginea B)

Observaţie: Un disc de şlefuit deteriorat trebuie să fie înlocuit imediat (16).

Extrage foaia abrazivă (13) şi padul intermediar (14). Deşurubează complet şurubul (15) şi scoate discul de şlefuire (16). Montează noul disc de şlefuire (16) şi strânge din nou ferm şurubul.

Observaţie: La montarea discului de şlefuit, asiguraţi-vă că dantura sistemului de antrenare pătrunde în decupajele discului de şlefuit.

Observaţie: Un suport deteriorat al discului de şlefuit poate fi înlocuit numai de către o reprezentanţă autorizată pentru sculele electrice Bosch.