# Aspiración de polvo y virutas

Los polvos de los materiales pueden ser perjudiciales para la salud. El contacto y la inhalación de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.
Algunos polvos se consideran cancerígenos.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Asegúrese de que el puesto de trabajo esté bien ventilado.
- Utilice siempre una máscara respiratoria con filtro de clase P2.

## Conexión del equipo para aspiración de polvo (ver figura E)

Seleccione en función de la aspiradora utilizada una de las dos opciones de conexión:

- Inserte la manguera de aspiración (21) en el racor de soplado (5) en la sección de la empuñadura (6) y déjela encajar. Empalme la manguera de aspiración (21) con una aspiradora (accesorio).
- Inserte el adaptador (22) en el racor de soplado (5) y déjelo encajar. Inserte la boquilla (23) de la aspiradora en el adaptador (22).

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cancerígeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Para grandes superficies, utilice la aspiradora GAS 35 L/M AFC o GAS 55 M AFC, ya que éstas garantizan la potencia de aspiración continua necesaria.

Al trabajar superficies verticales sujete la herramienta eléctrica de forma que la boquilla de conexión y la manguera de aspiración queden en la parte de abajo.

## Montaje/desmontaje de la abrazadera de manguera/cable (ver figura F)

Coloque la abrazadera de la manguera/cable (24) sobre la manguera de aspiración (21). Introduzca el cable de red en la ranura de cable de la abrazadera de manguera/cable.

Para el desmontaje, tire de la abrazadera de la manguera/cable (24) de la manguera de aspiración (21) y saque el cable de alimentación de la abrazadera de la manguera/cable.