# Thay giấy nhám (xem hình A)

Để loại bỏ giấy nhám (13) hãy nâng nó ở bên hông và kéo ra khỏi đệm giữa (14).

Hãy loại bỏ bụi bẩn khỏi đệm giữa (14) bằng chổi trước khi lắp giấy nhám mới.

Bề mặt của đệm giữa (14) gồm sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy ấn giấy nhám (13) thật chặt lên mặt dưới của đệm giữa (14).

Để đảm bảo hút bụi tối ưu, hãy lưu ý rằng lỗ đột trên giấy nhám (13) phải khớp với các lỗ đột trên đệm giữa (14) và lỗ khoan trong dĩa chà (16).

Lưu ý: Khi sử dụng dĩa chà cứng vừa (Phụ kiện) không đệm giữa (14) nào cần thiết, giấy nhám (13) được gắn trên dĩa chà (16). Ngoài ra, việc thay được thực hiện như được mô tả ở đây.