# Substituir prato de lixar (ver figura B)

Nota: Substitua discos de lixa danificados (16) imediatamente.

Retire o disco de lixar (13) e o estofo intermédio (14). Desaperte o parafuso (15) por completo e retire o prato de lixar (16). Coloque o novo prato de lixar (16) e aperte manualmente o parafuso.

Nota: Ao colocar o disco de lixa, verificar se os dentes do arrastador encaixam nos recessos do disco de lixa.

Nota: Um suporte de disco de lixa danificado só pode ser reparado por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para ferramentas elétricas Bosch.