# Datos técnicos

Lijadora para construcciones en seco |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Preselección de revoluciones |  | ●
Electrónica constante |  | ●
Arranque suave |  | ●
Potencia absorbida ‌nominal | W | 550
Número de revoluciones en vacío n₀ | min−1 | 340–910
Diámetro del plato lijador | mm | 215
Diámetro de la hoja de lija | mm | 225
Manguera de aspiración compatible (diámetro) | mm | 45
Boquilla de aspiradora compatible (diámetro) | mm | 45/35/32
Longitud de la versión corta (sin tubo de prolongación) | m | 1,1
Longitud de la versión estándar (con 1 tubo de prolongación)A) | m | 1,7
Longitud de la versión larga (con 2 tubos de prolongación) | m | 2,3
Peso según EPTA-Procedure 01:2014
Versión corta | kg | 4,1
Versión estándar | kg | 4,8
Clase de protección |  | /I

A)

  Volumen de suministro estándar

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.