# A közbenső betét kicserélése (lásd a A ábrát)

A puha csiszolótányér (ez a standard szállítmány része) alkalmazásakor mindig használni kel egy (14) közbenső betétet.

A (14) közbenső betét levételéhez emelje azt oldalt fel és húzza le a (16) csiszolótányérról.

Egy új közbenső betét felhelyezése előtt távolítsa el, például egy ecsettel, a szennyeződéseket és a port a (16) csiszolótányérról.

A (16) csiszolótányér felülete tépőzáras szövetből áll, hogy arra gyorsan és egyszerűen fel lehessen erősíteni a tépőzárral a közbenső betétet.

Nyomja erőteljesen rá a (14) közbenső betétet a (16) csiszolótányérra.

Az optimális porelszívás biztosításához ügyeljen arra, hogy a (14) közbenső betét nyílásai egybeessenek a (16) csiszolótányér furataival.