# Θέση σε λειτουργία

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου του ηλεκτρικού εργαλείου. Ηλεκτρικά εργαλεία με χαρακτηριστική τάση 230 V λειτουργούν και με τάση 220 V.

##

Με τον τροχίσκο ρύθμισης της προεπιλογής του αριθμού στροφών (2) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι υψηλότεροι αριθμοί σημαίνουν έναν υψηλό αριθμό στροφών, οι χαμηλοί αριθμοί έναν μικρό αριθμό στροφών.

Η ηλεκτρονική σταθεροποίηση διατηρεί τον αριθμό στροφών σχεδόν σταθερό και χωρίς και με φορτίο και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη απόδοση εργασίας.

Η ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση περιορίζει τη ροπή στρέψης κατά τη θέση σε λειτουργία και αυξάνει έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

##

- Βεβαιωθείτε, ότι μπορείτε να χειριστείτε τον διακόπτη On/Off, χωρίς να απελευθερώσετε τη λαβή.

Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (3) προς τα εμπρός, έτσι ώστε στον διακόπτη να εμφανίζεται «I».

Για την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (3) προς τα πίσω, έτσι ώστε στον διακόπτη να εμφανίζεται «0».

##

Σκληρότητα στόκου/ γύψου | Τοίχος/ οροφή | Εσωτερικό/εξωτερικό ρεύμα αέρα | Ισχύς αναρρόφησης | Βαθμίδα αριθμού στροφών | Κόκκωση φύλλου λείανσης
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Εξαιρετικά μαλακός/μαλακός | Τοίχος/οροφή | ➀ | 6 | 2–4 | από P180
Μεσαία σκληρότητα | Τοίχος | ➀ | 6 | 4–6 | από P120
Οροφή | ➂ | 1–5 (ιδανικά: 3)
Εξαιρετικά σκληρός | Τοίχος/οροφή | ➀ σε ανώμαλη επιφάνεια | 6 | 4–6 | από P100
➂ σε επίπεδη επιφάνεια | 1–3