# Ara pedin değiştirilmesi (bkz. Resim A)

Yumuşak zımpara tablası (standart teslimat kapsamı) kullanılırken her zaman bir ara ped (14) kullanılmalıdır.

Ara pedi (14) çıkarmak için yan taraftan kaldırın ve zımpara tablasından (16) çekerek çıkarın.

Yeni ara pedi takmadan önce zımpara tablasındaki (16) toz ve kirleri örneğin bir fırça ile temizleyin.

Zımpara tablasının (16) yüzeyi bir cırt cırtlı tutturma dokusu ile donatılmış olup, bu sayede ara ped hızla ve kolayca takılabilir.

Ara pedi (14) zımpara tablasının (16) alt tarafına sıkıca bastırın.

Toz emme sisteminin optimum düzeyde olması için ara peddeki (14) deliklerin zımpara tablasındaki (16) deliklerle üst üste gelmesine dikkat edin.