# Mengganti kertas ampelas (lihat gambar A)

Untuk melepas kertas ampelas (13), angkat kertas ampelas ke samping dan lepas kertas dari bantalan tengah (14).

Bersihkan kotoran dan debu dari bantalan tengah (14) sebelum memasang kertas ampelas baru, misalnya dengan kuas.

Permukaan bantalan tengah (14) terdiri dari kain perekat sehingga kertas ampelas dapat dipasang dengan cepat dan mudah menggunakan perekat.

Tekan kertas ampelas (13) dengan kuat ke sisi bawah bantalan tengah (14).

Untuk menjamin pengisapan debu yang optimal, pastikan lubang pada kertas ampelas (13) sesuai dengan lubang pada bantalan tengah (14) dan lubang pada cakram ampelas (16).

Catatan: Saat menggunakan cakram ampelas kekerasan sedang (aksesori), tidak diperlukan bantalan tengah (14) sehingga kertas ampelas (13) dapat dipasang langsung ke cakram ampelas (16). Terlepas dari hal tersebut, penggantian dilakukan seperti yang dijelaskan di sini.