# Sätta i/ta ut förlängningsrör (se bild C−D)

Använd endast förlängningsrör (9) vid behov: vid arbete utan förlängningsrör minskar den kraften som behövs för slipning.

Observera: max 2 förlängningsrör får användas.

Lossa anslutningen mellan sliphuvud/grepp/förlängningsrör (se bild C):

- ➊ Öppna spännspaken (8).
- ➋ Öppna låshaken (7).
- ➌ Dra isär delarna.

Sätta ihop sliphuvud/grepp/förlängningsrör (se bild D):

- ➍ Skjut in sliphuvud, (10), grepp (6) och förlängningsrör (9) i varandra enligt önskemål.
- ➎ Stäng låshaken (7).
- ➏ Tryck på spännspaken (8) så att den står i rät vinkel mot sliphuvudet (10), greppet (6) och förlängningsröret (9).
- ➐ Dra åt excenterskruven (20).
- ➑ Stäng spännspaken (8).

Kontrollera alltid om alla anslutningsdelar är säkrade och sitter stadigt med låshaken (7) och spännspaken (8).