# Mengganti cakram ampelas (lihat gambar B)

Catatan: Segera ganti piringan (16) yang rusak.

Lepaskan kertas ampelas (13) dan bantalan tengah (14). Lepaskan sekrup (15) sepenuhnya lalu lepaskan cakram ampelas (16). Gunakan cakram ampelas baru (16) dan kencangkan kembali sekrup.

Catatan: Saat memasang piringan, pastikan roda gigi penggerak mencengkram lekuk piringan.

Catatan: Dudukan piringan yang rusak hanya boleh diganti di outlet servis resmi untuk perkakas listrik Bosch.