# Slīploksnes nomaiņa (skat. attēlu A)

Lai noņemtu slīploksni (13), paceliet to no sāniem un novelciet to no porainā paliktņa (14).

Pirms jaunas slīploksnes iestiprināšanas notīriet netīrumus un putekļus no porainā paliktņa (14), piemēram, ar otu.

Porainā paliktņā virsma (14) ir izveidota no līpoša materiāla , lai slīploksnes būtu iespējams ātri un vienkārši piestiprināt.

Slīploksni (13) cieši piespiediet pie porainā paliktņa (14) apakšpuses.

Lai panāktu efektīvu putekļu uzsūkšanu, sekojiet, lai slīploksnē (13) ieštancētie atvērumi precīzi sakristu ar atvērumiem porainajā paliktnī (14) un urbumiem slīpēšanas pamatnē (16).

Norāde: izmantojot vidēji cieto slīpēšanas pamatni, (piederums) nav nepieciešams porainais paliktnis (14), slīploksne (13) tiek nostiprināta tieši uz slīpēšanas pamatnes (16). Izņemot šo gadījumu, nomaiņa notiek kā aprakstīts šeit.