# 投入使用

- 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。标记为230伏电动工具用220伏的电压可以驱动。

##

利用转速预选调节轮(2)也可以在运行过程中预选所需的转速。数值高意味着高转速，数值低意味着低转速。

不论机器处在负载或空载状态，恒定电子装置都能够稳定转速，确保一致的工作效率。

电子控制的均调起动功能可以限制开机时的扭矩，并延长马达的使用寿命。

##

- 请确保握住手柄时可以开启/关闭开关。

接通电动工具时，需要向前推动电源开关(3)，使开关上出现“I”符号。

关闭电动工具时，需要向后推动电源开关(3)，使开关上出现“0”符号。

##

腻子/ 石膏硬度 | 墙壁/ 天花板 | 内部/外部气流 | 抽吸功率 | 转速等级 | 粒度 砂纸
--- | --- | --- | --- | --- | ---
极软/软 | 墙壁/天花板 | ➀ | 6 | 2–4 | 自P180起
中等硬度 | 墙壁 | ➀ | 6 | 4–6 | 自P120起
天花板 | ➂ | 1–5（最佳：3）
极硬 | 墙壁/天花板 | ➀ 针对不平整表面 | 6 | 4–6 | 自P100起
➂ 针对平整表面 | 1–3