# Støv-/sponavsuging

Støv fra materialer kan være helseskadelig. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.
Enkelte typer støv regnes som kreftfremkallende.

- Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materialet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Bruk alltid støvmaske med filterklasse P2.

## Koble til støvavsug (se bilde E)

Velg en av de to tilkoblingsmulighetene avhengig av støvsugeren som brukes:

- Sett sugeslangen (21) i blåsestussen (5) på håndtaksdelen (6), og la den festes. Koble sugeslangen (21)til en støvsuger.
- Sett adapteren (22) i blåsestussen (5), og la den festes. Sett munnstykket (23) til støvsugeren i adapteren (22).

Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.

Til store overflater bruker du støvsugeren GAS 35 L/M AFC eller GAS 55 M AFC, ettersom disse garanterer den nødvendige kontinuerlige sugeeffekten.

Ved arbeid på loddrette flater må du alltid holde elektroverktøyet slik at sugeslangen vender ned.

## Montere/demonter slange-/kabelklemme (se bilde F)

Legg slange-/kabelklemmen (24) over sugeslangen (21). Sett nettkabelen i kabelsporet til slange-/kabelklemmen.

For å demontere trekker du slange-/kabelklemmen (24) fra sugeslangen (21) og trekker nettkabelen ut av slange-/kabelklemmen.