# Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma assistência técnica autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para evitar riscos de segurança.

## Trocar mangueira de conexão (ver figura I)

Para remover a mangueira de conexão (18) solte o parafuso da braçadeira da mangueira (25) com uma chave de parafusos e levante a braçadeira (25) com a mangueira de conexão (18). Retire a braçadeira da mangueira (25). Na outra extremidade da mangueira de conexão (18) puxe para fora a caixa interior (26) da fixação da mangueira (27). Segure na caixa interior (26) e desatarraxe a mangueira de conexão (18).

Para inserir uma nova mangueira de conexão (18), segure a caixa interior (26) e atarraxe a nova mangueira de conexão (18) até ao limitador. Monte a braçadeira da mangueira (25) no outro lado da mangueira de conexão (18). Posicione a cabeça de parafuso de forma a que possa apertar, sem esforço, a braçadeira da mangueira (25) com uma chave de parafusos na cabeça de lixar (10) com um torque de aprox. 2 Nm.