# Tarpinio pado keitimas (žr. A pav.)

Naudojant minkštą šlifavimo diską (standartinis tiekiamas komplektas), visada būtina naudoti ir tarpinį padą (14).

Norėdami nuimti tarpinį padą (14), pakelkite jo kraštelį ir nutraukite nuo šlifavimo disko (16).

Prieš uždėdami naują tarpinį padą, nuo šlifavimo disko (16), pvz., teptuku, nuvalykite nešvarumus ir dulkes.

Šlifavimo disko (16) paviršius yra iš kibiojo audinio, kad greitai ir lengvai galėtumėt pritvirtinti tarpinį padą.

Tvirtai prispauskite tarpinį padą (14) prie šlifavimo disko (16) apatinės pusės.

Kad užtikrintumėte optimalų dulkių nusiurbimą, stebėkite, kad tarpiniame pade (14) esančios kiaurymės sutaptų su šlifavimo diske (16) esančiomis kiaurymėmis.