# ใส่/ถอดท่อต่อ (ดูภาพประกอบ C−D)

ใช้ท่อต่อ (9) เมื่อจำเป็นเท่านั้น: ​​เมื่อทำงานโดยไม่มีท่อต่อ แรงที่ใช้ในการขัดจะลดลงอย่างมาก

หมายเหตุ: สามารถใช้ท่อต่อได้สูงสุด 2 ท่อเท่านั้น

ยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างหัวเจียร/ด้ามจับ/ท่อต่อ (ดูภาพประกอบ C):

- ➊ เปิดคันหนีบ (8)
- ➋ เปิดตะขอนิรภัย (7)
- ➌ ดึงชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ออกจากกัน

ปิดการเชื่อมต่อระหว่างหัวเจียร/ด้ามจับ/ท่อต่อ (ดูภาพประกอบ D):

- ➍ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อที่ต้องการ ดันหัวเจียร (10) ด้ามจับ (6) และท่อต่อ (9) เข้าหากัน
- ➎ ปิดตะขอนิรภัย (7)
- ➏ กดคันหนีบ (8) จนอยู่ในมุมฉากกับหัวเจียร (10) ด้ามจับ (6) และท่อต่อ (9)
- ➐ ดึงสกรูระบบลูกเบี้ยว (20) เข้าให้แน่น
- ➑ ปิดคันหนีบ (8)

ตรวจสอบทุกครั้งว่าชิ้นส่วนเชื่อมต่อทั้งหมดกับตะขอเกี่ยวนิรภัย (7) และคันหนีบ (8) แน่นและเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา