# Відсмоктування пилу/тирси/стружки

Пил, що утворюється при обробці деяких матеріалів, може бути небезпечним для здоров’я. Торкання або вдихання пилу може викликати у вас або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.
Деякі види пилу вважаються канцерогенними.

- За можливістю використовуйте придатний для матеріалу відсмоктувальний пристрій.
- Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
- Завжди вдягайте респіратор з фільтром класу P2.

## Під’єднання системи пиловідсмоктування (див. мал. E)

Оберіть один з двох варіантів підключення в залежності від пилососа, який ви використовуєте:

- Вставте відсмоктувальний шланг (21) у випускний патрубок (5) на ручці (6) та зафіксуйте його. Приєднайте відсмоктувальний шланг (21) до пилосмока.
- Вставте адаптер (22) у випускний патрубок (5) та зафіксуйте його. Вставте насадку (23) пилососа в адаптер (22).

Пиловідсмоктувач повинен бути придатним для роботи з оброблюваним матеріалом.

Для відсмоктування особливо шкідливого для здоров’я, канцерогенного або сухого пилу потрібний спеціальний пиловідсмоктувач.

Використовуйте пилосмок GAS 35 L/M AFC або GAS 55 L/M AFC для обробки великих поверхонь, оскільки вони гарантують необхідну постійну потужність всмоктування.

Під час праці на вертикальних поверхнях тримайте електроприлад таким чином, щоб відсмоктувальний шланг дивився донизу.

## Монтаж/демонтаж шлангового/кабельного затискача (див. мал. F)

Вдягніть шланговий/кабельний затискач (24) на відсмоктувальний шланг (21). Вставте мережевий кабель в паз для кабелю шлангового/кабельного затискача.

Для демонтажу витягніть шланговий/кабельний затискач (24) з відсмоктувального шланга (21) та витягніть мережевий кабель зі шлангового/кабельного затискача.