# Údržba a čistenie

- Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať dobre a bezpečne.

Ak je potrebná výmena pripájacieho vedenia, musí ju vykonať Bosch alebo niektoré autorizované stredisko služieb zákazníkom pre elektrické náradie Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniam bezpečnosti.

## Výmena spojovacej hadice (pozri obrázok I)

Pri odoberaní spojovacej hadice (18) povoľte skrutku hadicovej svorky (25) pomocou skrutkovača a vyberte hadicovú svorku (25) so spojovacou hadicou (18). Odoberte hadicovú svorku (25). Vytiahnite na druhom konci spojovacej hadice (18) vnútorný kryt (26) upevnenia hadice (27). Držte pevne vnútorný kryt (26) a vyskrutkujte spojovaciu hadicu (18).

Pri vkladaní novej spojovacej hadice (18) pevne držte vnútorný kryt (26) a zaskrutkujte novú spojovaciu hadicu (18) až na doraz. Na druhej strane spojovacej hadice (18) namontujte hadicovú svorku (25). Hlavu skrutky umiestnite tak, aby bolo možné utiahnuť hadicovú svorku (25) pomocou skrutkovača na brúsnej hlave (10) bez námahy uťahovacím momentom približne 2 Nm.