# Tehnički podaci

Brusilica za suvu primenu |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Izbor broja obrtaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Lagani start |  | ●
Nominalna ulazna snaga | W | 550
Broj obrtaja u praznom hodu n₀ | min–1 | 340−910
Prečnik brusnog tanjira | mm | 215
Prečnik brusnog lista | mm | 225
Kompatibilno crevo za izduvni gas (prečnik) | mm | 45
Kompatibilna mlaznica usisivača (prečnik) | mm | 45/35/32
Dužina kratke verzije (bez produžne cevi) | m | 1,1
Dužina standardne verzije (sa 1 produžnom cevi)A) | m | 1,7
Dužina dugačke verzije (sa 2 produžne cevi) | m | 2,3
Težina u skladu sa EPTA‑Procedure 01:2014
Kratka verzija | kg | 4,1
Standardna verzija | kg | 4,8
Klasa zaštite |  | /I

A)

  Standardni sadržaj isporuke

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.