# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат. Електричните алати означени со 230 V исто така може да се користат и на 220 V.

##

Со вртливото копче на бројот на вртежи (2) може да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот. Поголемите броеви значат голема брзина, помалите броеви значат мала брзина.

Константната електроника држи постојан број на вртежи при празен од и оптоварување и овозможува иста постојана јачина при работењето.

Електронскиот фин старт го ограничува вртежниот момент при вклучување и го зголемува рокот на траење на моторот.

##

- Проверете дали можете да го притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување, без да ја отпуштите рачката.

За вклучување на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (3) нанапред, така што на прекинувачот ќе се појави „I“.

За исклучување на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (3) наназад, така што на прекинувачот ќе се појави „0“.

##

Шпакла/ Цврстина на гипс | Ѕид/ таван | внатрешен/надворешен проток на воздух | Моќност на всисување | Степен на број на вртежи | Гранулација Брусно сечило
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Многу меко/меко | Ѕид/таван | ➀ | 6 | 2–4 | Од P180
Средна цврстина | ѕид | ➀ | 6 | 4–6 | Од P120
Таван | ➂ | 1–5 (оптимално: 3)
Многу цврсто | Ѕид/таван | ➀ при нерамна површина | 6 | 4–6 | oд P100
➂ при рамна површина | 1–3