# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen verilere uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.

##

Hız ön seçimi ayarlama düğmesi (2) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Yüksek rakamlar yüksek devir sayısı, düşük rakamlar küçük devir sayısı anlamına gelir.

Elektronik geri bildirim devresi, devir sayısını boşta ve yükte çalışırken sabit tutar ve çalışma performansının her zaman aynı kalmasına olanak sağlar.

Elektronik yumuşak start açma esnasındaki torku sınırlar ve motorun kullanım ömrünü uzatır.

##

- Tutamağı bırakmadan açma/kapama şalterini kullanabildiğinizden emin olun.

Elektrikli el aletini açmak için açma/kapama şalterini (3) şalterde "I" görünecek biçimde öne itin.

Elektrikli el aletini kapatmak açma/kapama şalterini (3) şalterde "0" görünecek biçimde arkaya itin.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Spatula/ Alçıpan sertliği | Duvar/ tavan | iç/dış hava akımı | Emme performansı | Devir sayısı kademesi | Kum zımpara kağıdı
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Son derece yumuşak/yumuşak | Duvar/tavan | ➀ | 6 | 2–4 | P180'den itibaren
Orta sertlik | Duvar | ➀ | 6 | 4–6 | P120'den itibaren
Tavan | ➂ | 1–5 (optimum: 3)
Son derece sert | Duvar/tavan | ➀ pürüzlü yüzeyde | 6 | 4–6 | P100'de itibaren
➂ düz yüzeyde | 1–3