# Valg af slibetallerken

Slibeskivesæt, blødtA) (2 608 000 766) | Til universel brug på jævne og buede overflader Sættet består af bløde slibeskiver og mellempolstring (2 608 000 765). Slibeskiven må kun anvendes sammen med mellempolstring.
Slibeskive, middelhård (2 608 000 764) | høj afvirkningsgrad, ideel til hårdt puds og til fjernelse af vægmaling til brug på jævne overflader Optimal udsugningsfunktion letter arbejdet ved brug af støvsuger.

A)

  Standardlevering