# Technische Daten

Trockenbauschleifer | GTR 550 GTR 55-225
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Drehzahlvorwahl |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Sanftanlauf |  | ●
Nennaufnahmeleistung | W | 550
Leerlaufdrehzahl n₀ | min−1 | 340−910
Schleiftellerdurchmesser | mm | 215
Schleifblattdurchmesser | mm | 225
kompatibler Absaugschlauch (Durchmesser) | mm | 45
kompatible Staubsaugerdüse (Durchmesser) | mm | 45/35/32
Länge Kurzversion (ohne Verlängerungsrohr) | m | 1,1
Länge Standardversion (mit 1 Verlängerungsrohr)A) | m | 1,7
Länge Langversion (mit 2 Verlängerungsrohren) | m | 2,3
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014
Kurzversion | kg | 4,1
Standardversion | kg | 4,8
Schutzklasse |  | /I

A)

  Standard-Lieferumfang

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.