# Substituir disco de lixar (ver figura A)

Para remover o disco de lixar (13) levante-o lateralmente e retire-o para fora do estofo intermédio (14).

Antes de colocar um disco de lixar novo, remova a sujidade e o pó do estofo intermédio (14), p. ex. com um pincel.

A superfície do estofo intermédio (14) é feita de um tecido de velcro, para que possa fixar de forma rápida e fácil as folhas de lixa com velcro.

Pressione bem o disco de lixar (13) no lado de baixo do estofo intermédio (14).

Para garantir uma aspiração de pó ideal, certifique-se de que os furos do disco de lixar (13) coincidem com os furos do estofo intermédio (14) e os furos no prato de lixar (16).

Nota: na utilização do prato de lixar de dureza média (acessório) não é necessário qualquer estofo intermédio (14), o disco de lixar (13) é fixado diretamente no prato de lixar (16). Além disso, a mudança é feita como descrito aqui.