# Vahepolstri vahetamine (vaata joonist A)

Pehme lihvtaldriku (standardne tarnemaht) korral tuleb alati kasutada vahepolstrit (14).

Vahepolstri (14) eemaldamiseks kergitage seda servast ja tõmmake lihvtaldrikult (16) maha.

Eemaldage enne uue vahepolstri paigaldamist lihvtaldrikult (16) mustus ja tolm, nt pintsliga.

Lihvtaldriku (16) pealispind koosneb takjakangast, millele saate vahepolstri kiiresti ja lihtsalt kinnitada.

Suruge vahepolster (14) tugevalt lihvtaldriku (16) alaküljele.

Tolmu optimaalse äraimemise tagamiseks jälgige, et väljastantsitud kohad vahepolstril (14) ühtuksid avadega lihvtaldrikul (16).