# Nasazení/vyjmutí prodlužovací trubky (viz obrázky C−D)

Prodlužovací trubky (9) používejte pouze v případě potřeby: Při práci bez prodlužovací trubky je pro broušení zapotřebí výrazně menší síla.

Upozornění: Smí se používat maximálně dvě prodlužovací trubky.

Rozpojení brusné hlavy / rukojeti / prodlužovací trubky (viz obrázek C):

- ➊ Povolte upínací páčku (8).
- ➋ Otevřete zajišťovací háček (7).
- ➌ Vytáhněte ze sebe spojené díly.

Spojení brusné hlavy / rukojeti / prodlužovací trubky (viz obrázek D):

- ➍ V závislosti na požadovaném spojení do sebe zasuňte brusnou hlavu (10), rukojeť (6), resp. prodlužovací trubky (9).
- ➎ Zavřete zajišťovací háček (7).
- ➏ Stiskněte upínací páčku (8) natolik, aby byla v pravém úhlu k brusné hlavě (10), rukojeti (6), resp. prodlužovací trubce (9).
- ➐ Pevně utáhněte excentrický šroub (20).
- ➑ Zavřete upínací páčku (8).

Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny spojované díly zajištěné a pevně spojené zajišťovacími háčky (7) a upínacími páčkami (8).