# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.

##

Sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (2) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant. Didesnis skaičius – didelis sukimosi skaičius, mažesni skaičiai – mažas sukimosi skaičius.

Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko beveik pastovų nustatytą sūkių skaičių tiek veikiant prietaisui tuščiąja eiga, tiek su apkrova, ir užtikrina tolygų darbo našumą.

Elektroninis švelnaus paleidimo įtaisas riboja sukimo momentą įjungimo metu ir pailgina variklio eksploatavimo laiką.

##

- Įsitikinkite, kad galite paspausti įjungimo-išjungimo jungiklį nepaleisdami rankenos.

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (3) pastumkite į priekį, kad ant jungiklio matytųsi „I“.

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (3) pastumkite atgal, kad ant jungiklio matytųsi „0“.

##

Glaistas/ gipsas | Sienos/ lubos | vidinis/išorinis oro srautas | Įsiurbimo galia | Sūkių skaičiaus pakopa | Šlifavimo lapelio grūdėtumas
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Ypač minkštas/minkštas | Sienos/lubos | ➀ | 6 | 2–4 | Nuo P180
Vidutinio kietumo | Siena | ➀ | 6 | 4–6 | Nuo P120
Lubos | ➂ | 1–5 (optimaliai: 3)
Ypač kietas | Sienos/lubos | ➀ esant nelygiam paviršiui | 6 | 4–6 | Nuo P100
➂ esant lygiam paviršiui | 1–3