# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de alimentación! La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.

##

Con la rueda preselectora de revoluciones (2) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio. Los números más altos significan altas revoluciones, los números bajos significan bajas revoluciones.

La electrónica constante mantiene prácticamente constantes las revoluciones, independientemente de la carga, y asegura un rendimiento de trabajo uniforme.

El arranque suave reduce el par obtenido en el momento del arranque e incrementa la vida útil del motor.

##

- Asegúrese de que puede operar el interruptor de conexión/desconexión sin soltar el mango.

Para conectar la herramienta eléctrica, desplace el interruptor de conexión/desconexión (3) hacia delante, para que aparezca "I" en el interruptor.

Para desconectar la herramienta eléctrica, desplace el interruptor de conexión/desconexión (3) hacia atrás, para que aparezca "0" en el interruptor.

##

Masilla/ Dureza del yeso | Pared/ techo | Corriente de aire interior/exterior | Potencia de aspiración | Escalón de número de revoluciones | Granulación Hoja de lijar
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Extremadamente blando/blando | Pared/techo | ➀ | 6 | 2–4 | Desde P180
Dureza mediana | Pared | ➀ | 6 | 4–6 | Desde P120
Techo | ➂ | 1–5 (óptimo: 3)
Extremadamente duro | Pared/techo | ➀ para superficies irregulares | 6 | 4–6 | Desde P100
➂ para superficies planas | 1–3