# Technische gegevens

Wand- en plafondschuurmachine |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Toerentalinstelling |  | ●
Constant Electronic |  | ●
Zachte aanloop |  | ●
Nominaal opgenomen vermogen | W | 550
Onbelast toerental n₀ | min–1 | 340−910
Diameter schuurplateau | mm | 215
Schuurbladdiameter | mm | 225
Compatibele afzuigslang (diameter) | mm | 45
Compatibel stofzuigermondstuk (diameter) | mm | 45/35/32
Lengte korte versie (zonder verlengbuis) | m | 1,1
Lengte standaardversie (met 1 verlengbuis)A) | m | 1,7
Lengte lange versie (met 2 verlengbuizen) | m | 2,3
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014
Korte versie | kg | 4,1
Standaardversie | kg | 4,8
Isolatieklasse |  | /I

A)

  Standaard leveromvang

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.