# نحوه جاگذاری/برداشتن لوله رابط (رجوع کنید به تصاویر C−D)

از لوله های رابط (9) فقط در صورت لزوم استفاده کنید: هنگام کار بدون لوله رابط، نیروی لازم برای سایش کاری به وضوح کاهش می یابد.

نکته: حداکثر از 2 لوله رابط می توان استفاده کرد.

اتصال بین سر سنباده/قسمت دسته/لوله رابط را باز کنید (رجوع کنید به تصویر C):

- ➊ اهرم قفل کن (8) را باز کنید.
- ➋ قلاب ایمنی (7) را باز کنید.
- ➌ قطعاتی که تاکنون به یکدیگر متصل بوده اند را از هم باز کنید.

اتصال بین سر سنباده/قسمت دسته/لوله رابط را برقرار کنید (رجوع کنید به تصویر D):

- ➍ بسته به نوع اتصال مورد نظر، سر سنباده (10)، قسمت دسته (6) یا لوله های رابط (9) را به سمت یکدیگر برانید.
- ➎ قلاب ایمنی (7) را ببندید.
- ➏ اهرم قفل کن (8) را تا جایی فشار دهید که در زاویه درست نسبت به سر سنباده (10)، قسمت دسته (6) یا لوله رابط (9) قرار گیرد.
- ➐ پیچ خارج از مرکز (20)" را محکم کنید.
- ➑ اهرم قفل کن (8) را ببندید.

همواره کنترل کنید که قطعات اتصال به قلاب های ایمنی (7) و اهرم های قفل کن (8) به طور ایمن و محکم متصل شده باشند.