# Colocando em funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente tem de coincidir com as indicações da placa de características da ferramenta elétrica. As ferramentas elétricas assinaladas com 230 V também podem ser operadas com 220 V.

##

Com a roda da pré-seleção do nº de rotações (2) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante o funcionamento. Números mais altos significam um número de rotações maior, números mais baixos um número de rotações menor.

A eletrônica constante mantém o número de rotações praticamente constante na marcha em vazio e com carga garantindo uma potência de trabalho uniforme.

O arranque suave eletrônico limita o torque ao ligar e aumenta a vida útil do motor.

##

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (3) para a frente, de modo a que apareça "I" no interruptor.

Para desligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (3) para trás, de modo a que apareça "0" no interruptor.

##

Enchimento/ dureza do gesso | Parede/ teto | Fluxo de ar interior/exterior | Poder de aspiração | Nível de rotação | Grão disco de lixar
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Muito macio/macio | Parede/teto | ➀ | 6 | 2–4 | A partir de P180
Dureza média | Parede | ➀ | 6 | 4–6 | A partir de P120
Teto | ➂ | 1–5 (ideal: 3)
Muito duro | Parede/teto | ➀ em uma superfície irregular | 6 | 4–6 | A partir de P100
➂ em uma superfície plana | 1–3