# Greška – uzroci i rešenje

Uzrok | Rešenje
--- | ---
Brusilica za suvu primenu ne radi dobro ili poskače na površini.
Usisni efekat je prejak. | Redukujte usisnu snagu ili po potrebi prebacite na spoljašnje usisavanje.
Materijal za gletovanje odn. podloge su previše tvrde. | Redukujte usisnu snagu ili po potrebi prebacite na spoljašnje usisavanje.
Redukujte broj obrtaja.
Skidanje materijala koji obrađujete je preveliko.
Broj obrtaja brusilice za suvu primenu je previsok. | Redukujte broj obrtaja.
Usisni efekat na brusilici za suvu primenu je prejak. | Redukujte usisni efekat ili prebacite na spoljašnje usisavanje.
Materijal za gletovanje ima veliki udeo sredstva za punjenje ili je veoma mekan. | Uključite spoljašnje usisavanje, točkić za podešavanje podesite na stepen 6, u ekstremnim slučajevima redukujte broj obrtaja.
Granulacija sredstva za brušenje je previše gruba. | Koristite brusni list sa finom granulacijom.
Kvalitet površine nije optimalan.
Granulacija sredstva za brušenje je previše gruba. | Koristite brusni list sa finom granulacijom.
Niste ispoštovali vremena sušenja materijala za gletovanje. | Vodite računa o tehničkim dokumentima i preporukama proizvođača.
Usisni efekat je prejak. | Redukujte usisnu snagu.
Materijal za gletovanje ima veliki udeo sredstva za punjenje ili je veoma mekan. | Koristite brusni list sa finom granulacijom.
Električni alat koji radi je postavljen na površinu (pojava naprslina). | Električni alat postavite i tek onda ga uključite.
Radite na površini i uvek radite sa segmentom sa četkom koji se skida.
Na površini postoje brusne linije.
Tvrdi brusni tanjir je postavljen iskošeno na površinu. | Koristite mekane brusne tanjire sa međupodlogom.
Ako je materijal za gletovanje veoma mekan, brusni tanjir je previše tvrd odn. granulacija sredstva za brušenje. | Koristite mekane brusne tanjire sa međupodlogom.
Izaberite finiju granulaciju sredstva za brušenje.
Efekat usisavanja je nedovoljan.
Snaga usisavanja na usisivaču je premala. | Povećajte snagu usisavanja na usisivaču.
Broj obrtaja brusilice za suvu primenu je previsok. | Redukujte broj obrtaja.
Unutrašnje usisavanje brusilice za suvu primenu je premalo. | Redukujte usisnu snagu ili prebacite na spoljašnje usisavanje.
Materijal za gletovanje ima veliki udeo sredstva za punjenje ili je veoma mekan. | Uključite spoljašnje usisavanje, točkić za podešavanje podesite na stepen 6, u ekstremnim slučajevima redukujte broj obrtaja.
Glavni filter usisivača je blokiran ili zapušen. | Redovno čistite filter element: 1. mogućnost: Regulator za snagu usisavanja postavite na maksimalni efekat usisavanja. Rukom zatvorite otvor mlaznice, usisnog creva ili usisni otvor na usisivaču na 10 sekundi, sve dok se ne aktivira automatsko čišćenje. 2. mogućnost: Mehanički očistite filter element (usisajte ga). 3. mogućnost: Proverite da li je filter element oštećen ili zapušen. Redovno postavljajte novi filter element.
Koristi se vrećica za prašinu od tkanine. | Koristite vreću za uklanjanje prašine.
Usisno crevo je zapušeno ili presavijeno. | Otklonite zapušenje ili otklonite presavijanje.
Posuda za prašinu u usisivaču je puna. | Ispraznite posudu za prašinu u usisivaču.