# Sostituzione del platorello (vedere fig. B)

Avvertenza: Sostituire immediatamente il platorello (16), qualora sia danneggiato.

Rimuovere il foglio abrasivo (13) e lo strato intermedio (14). Svitare completamente la vite (15) e rimuovere il platorello (16). Posizionare il nuovo platorello (16) e serrare nuovamente la vite.

Avvertenza: Nell’applicare il platorello, accertarsi che le dentature del trascinatore si inseriscano negli incavi del platorello stesso.

Avvertenza: Un platorello di supporto danneggiato andrà sostituito esclusivamente da un Centro Assistenza autorizzato per elettroutensili Bosch.