# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica tem de coincidir com a que consta na chapa de identificação da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

##

Com a roda para pré-seleção da velocidade de rotação (2) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação. Números mais altos significam um número de rotações maior, números mais baixos um número de rotações menor.

A Constant-Electronic mantém o número de rotações durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante e assegura um desempenho de trabalho uniforme.

O arranque suave eletrónico limita o binário ao ligar e aumenta a durabilidade do motor.

##

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (3) para a frente, para que apareça no interruptor "I".

Para desligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (3) para cima, para que apareça no interruptor "0".

##

Betume/ dureza do gesso | Parede/ teto | Fluxo de ar interior/exterior | Potência de aspiração | Nível de rotações | Grão Disco de lixar
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Muito macio/macio | Parede/teto | ➀ | 6 | 2–4 | A partir de P180
Dureza média | Parede | ➀ | 6 | 4–6 | A partir de P120
Teto | ➂ | 1–5 (ideal: 3)
Muito duro | Parede/teto | ➀ numa superfície irregular | 6 | 4–6 | A partir de P100
➂ numa superfície plana | 1–3