# Lihvpaberi vahetamine (vaata joonist A)

Lihvpaberi (13) eemaldamiseks kergitage seda servast ja tõmmake vahepolstrilt (14) maha.

Eemaldage enne uue lihvpaberi paigaldamist vahepolstrilt (14) mustus ja tolm, nt pintsliga.

Vahepolstri (14) pealispind koosneb takjakangast, millele saate takjakinnitusega lihvpabereid kiiresti ja lihtsalt kinnitada.

Suruge lihvpaber (13) tugevalt vahepolstri (14) alaküljele.

Tolmu optimaalse äraimemise tagamiseks jälgige, et väljastantsitud kohad lihvpaberil (13) ühtuksid väljastantsitud kohtadega vahepolstril (14) ja avadega lihvtaldrikul (16).

Suunis: keskmise kõvadusega lihvtaldriku (lisavarustus) kasutamisel ei vajata lisapolstrit (14), lihvpaber (13) kinnitatakse otse lihvtaldrikule (16). Sellele vaatamata toimub vahetamine siin kirjeldatud viisil.