# Замена амортизирующей прокладки (см. рис. A)

При использовании мягкой опорной тарелки (стандартный комплект поставки) необходимо использовать амортизирующую прокладку (14).

Для снятия амортизирующей прокладки (14) приподнимите ее сбоку и снимите с опорной тарелки (16).

Перед установкой новой амортизирующей прокладки удалите грязь и пыль с опорной тарелки (16), напр., щеткой.

Поверхность опорной тарелки (16) состоит из застежки-липучки, при помощи которой можно быстро и легко крепить амортизирующую прокладку.

Плотно прижмите амортизирующую прокладку (14) к нижней части опорной тарелки (16).

Для обеспечения оптимального пылеудаления следите за тем, чтобы вырезы в амортизирующей прокладке (14) совпадали с отверстиями в опорной тарелке (16).