# Onderhoud en reiniging

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

## Verbindingsslang verwisselen (zie afbeelding I)

Voor het verwijderen van de verbindingsslang (18) draait u de schroef van de slangklem (25) met een schroevendraaier los en tilt u de slangklem (25) met de verbindingsslang (18) eraf. Verwijder de slangklem (25). Trek aan het andere uiteinde van de verbindingsslang (18) de binnenbehuizing (26) van de slangbevestiging (27) eruit. Houd de binnenbehuizing (26) vast en draai de verbindingsslang (18) eruit.

Voor het aanbrengen van een nieuwe verbindingsslang (18) houdt u de binnenbehuizing (26) vast en draait u de nieuwe verbindingsslang (18) er tot aan de aanslag in. Monteer de slangklem (25) aan de andere kant van de verbindingsslang (18). Plaats de schroefkop zodanig dat u met een schroevendraaier de slangklem (25) zonder moeite op de schuurkop (10) kunt vastdraaien met een draaimoment van ongeveer 2 Nm.