# Bắt Đầu Vận Hành

- Hãy cẩn thận với nguồn điện! Điện thế của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với số liệu ghi trên nhãn loại máy của thiết bị điện. Dụng cụ điện được ghi 230 V cũng có thể được vận hành ở 220 V.

##

Với núm vặn để chọn trước tốc độ (2), bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết cả khi đang vận hành. Số cao hơn có nghĩa là tốc độ cao, số thấp hơn có nghĩa là tốc độ thấp.

Bộ phận điều áp điện tử giữ cho tốc độ chạy ổn định khi không tải hoặc có tải, và đảm bảo sự đồng bộ hiệu suất lao động.

Tính năng của sự khởi động điện tử êm hạn chế được lực vặn khi khởi động máy và làm tăng tuổi thọ của động cơ.

##

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để bật dụng cụ điện hãy đẩy công tắc bật/tắt (3) ra trước, để trên công tắc „I“ xuất hiện.

Để tắt dụng cụ điện hãy đẩy công tắc bật/tắt (3) lên trên, để trên công tắc „0“ xuất hiện.

##

Chất trám/ Độ cứng thạch cao | Tường/ trần | dòng khí giữa/bên ngoài | Công suất hút | Mức tốc độ | Kích Cỡ Hạt Giấy nhám
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Cực kỳ mềm/mềm | Tường/trần | ➀ | 6 | 2–4 | từ P180
Độ cứng trung bình | Tường | ➀ | 6 | 4–6 | từ P120
Trần | ➂ | 1–5 (tối ưu: 3)
Rất cứng | Tường/trần | ➀ trên một bề mặt không bằng phẳng | 6 | 4–6 | từ P100
➂ trên một bề mặt bằng phẳng | 1–3