# Norādījumi darbam

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

- Pirms noliekat elektroinstrumentu, no‌gaidiet, līdz tas ir pilnībā apstājies.

- Nenovietojiet elektroinstrumentu uz sāniem. Elektroinstrumentam ilgāku laiku atrodoties šādā stāvoklī, tā slīpēšanas pamatne var deformēties.

- Elektroinstruments nav paredzēts stacionārai izmantošanai. To nedrīkst, piemēram, iestiprināt skrūvspīlēs vai nostiprināt uz darba galda.

##

Ieslēdziet elektroinstrumentu, novietojiet to ar visu slīpēšanas virsmas laukumu uz apstrādā‌jamās virsmas un pārvietojiet pa apstrādājamo materiālu ar mērenu spiedienu.

Noslīpēšanas jauda un virsmas apstrādes kva‌li‌tāte ir atka‌rīga galvenokārt no izvēlētās slīploksnes, izvēlētās griešanās ātruma un kontakta spiediena.

Vienīgi ar nevainojamas kvalitātes slīploksnēm var nodrošināt augstu slīpē‌šanas veiktspēju, vienlaikus saudzējot elektroinstru‌mentu.

Lai palielinātu slīplokšņu kalpošanas laiku, saglabājiet vienmērīgu spiedienu uz apstrādājamās virsmas.

Pārlieku liels spiediens uz apstrādājamās virsmas nevis nodrošina augstu slīpēšanas veiktspēju, bet gan izraisa elek‌tro‌in‌strum‌en‌ta un slīploksnes priekšlaicīgu nolietošanos.

Neizmantojiet slīploksni, ar kuru ir slīpēts metāls, lai apstrādātu citus materiālus.

Lietojiet oriģinālos Bosch slīpēšanas piederumus.

##

Izņemamais birstes elements ļauj sānos samazināt attālumu starp sienu/griestiem un slīpēšanas pamatni.

- Turiet nospiestu fiksatoru (11) birstes elementam (17).
- Izbīdiet birstes elementu (17) uz priekšpusi un noņemiet to.
- Lai ievietotu to, ieāķējiet birstes elementu (17) fiksatoram (11) pretējā pusē un bīdiet to līdz slīpēšanas galvai (10), kamēr tas nofiksējas.

##

Atkarībā no negatīvā spiediena faktisko instrumenta svaru iespējams samazināt.

Ņemot vērā lietojuma nolūku, varat pārslēgties starp dažādajiem gaisa plūsmas režīmiem. Pagrieziet nosūkšanas spēka (12) regulēšanas sviru vienā no trim pozīcijām.

Ieslēdzēja stāvoklis | Gaisa plūsmas veids | Lietošana
--- | --- | ---
| ① Ārējā gaisa plūsma | Piemērota sienu slīpēšanai ar lielu slīpēšanas ātrumu un bez negatīvā spiediena
| ② Jaukta ārējā un iekšējā gaisa plūsma | Vidēja slīpēšanas jauda ar negatīvā spiediena iedarbību
| ③ Jaukta ārējā un iekšējā gaisa plūsma | Piemērota griestu slīpēšanai ar mazu ātrumu, bet lielu negatīvo spiedienu (nosūkšanas spēku), kas nodrošina mazu faktisko svaru

##

Jūs varat noregulēt iesūkšanas jaudu tā, lai saglabātu iepriekš noteikto līdzsvaru starp slīpēšanas ātrumu un uzsūkšanas jaudu. Regulēšanu var veikt tikai tad, kad ir aktivizēta iekšējā gaisa plūsma (skatīt ③. pozīciju tabulā iepriekš).

Iestatiet nosūkšanas jaudu ar pirkstratu (1) :

- 1−5: zems līdz augsts nosūkšanas spēks , piemērots griestu slīpēšanai
- 6: ļoti augsts nosūkšanas spēks, piemērots sienu slīpēšanai

Sāciet ar zemu nosūkšanas jaudu (1. pozīcija) un pēc tam lēnām to palieliniet, līdz sajūtat ievērojamu saskares spiedienu.

Liela nosūkšanas jauda ļauj bez lielas slodzes slīpēt griestus un sienas. Pārāk liela nosūkšanas jauda var izraisīt elektroinstrumenta vibrācijas un apgrūtināt tā vadāmību.