# Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

- İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekli ise, güvenlik nedenlerinden dolayı bu tertibat Bosch'den veya Bosch elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

## Bağlantı hortumunu değiştirme (Bakınız: Resim I)

Bağlantı hortumunu (18) çıkarmak için hortum kelepçesinin (25) vidasını bir tornavida ile sökün ve hortum kelepçesini (25) bağlantı hortumuyla (18) kaldırın. Hortum kelepçesini (25) çıkarın. Bağlantı hortumunun (18) hortum sabitlemesinin (27) iç gövdesini (26) çekerek çıkarın. İç gövdeyi (26) sabit tutun ve bağlantı hortumunu (18) çevirerek çıkarın.

Yeni bir bağlantı hortumu (18) takmak için iç gövdeyi (26) sabit tutun ve yeni bağlantı hortumunu (18) tahdide kadar çevirerek takın. Hortum kelepçesini (25) bağlantı hortumunun (18) diğer tarafına takın. Vidanın kafasını, tornavidayla hortum kelepçesi (25) kolayca zımpara kafasına (10) 2 Nm torkla sıkılabilecek şekilde konumlandırın.