# Поставяне/изваждане на удължителна тръба (вж. фиг. C−D)

Поставяйте удължителните тръби (9) само при нужда. При работа без удължителна тръба значително се намалява нужната сила за шлайфане.

Указание: Могат да се използват максимум 2 удължителни тръби.

Разхлабете свързването между шлифоващата глава/частта за хващане/удължителната тръба (вж. фиг. C):

- ➊ Отворете затегателния лост (8).
- ➋ Отворете предпазната кука (7).
- ➌ Изтеглете една от друга досега свързаните части.

Затворете свързването между шлифоващата глава/частта за хващане/удължителната тръба (вж. фиг. D):

- ➍ Избутайте според желаното свързване една в друга шлифоващата глава (10), частта за хващане (6) респ. удължителните тръби (9).
- ➎ Затворете обезопасителната кука (7).
- ➏ Натиснете затегателния лост (8) дотолкова, че да е под прав ъгъл към шлифоващата глава (10), частта за хващане (6) респ. удължителната тръба (9).
- ➐ Затегнете здраво ексцентриковия винт (20).
- ➑ Затворете затегателния лост (8).

Винаги проверявайте дали свързващите части са обезопасени с обезопасителните куки (7) и затегателните лостове (8) и са здраво свързани.