# Údržba a čištění

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby pracovalo dobře a bezpečně.

Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

## Výměna spojovací hadice (viz obrázek I)

Pro odstranění spojovací hadice (18) povolte šroubovákem šroub hadicové spony (25) a sundejte hadicovou sponu (25) se spojovací hadicí (18). Odstraňte hadicovou sponu (25). Na druhém konci spojovací hadice (18) vytáhněte vnitřní kryt (26) upevnění hadice (27). Držte vnitřní kryt (26) a vyšroubujte spojovací hadici (18).

Pro nasazení nové spojovací hadice (18) podržte vnitřní kryt (26) a zašroubujte novou spojovací hadici (18) až nadoraz. Namontujte hadicovou objímku (25) na druhý konec spojovací hadice (18). Umístěte hlavu šroubu tak, abyste mohli šroubovákem hadicovou sponu (25) bez námahy utáhnout v hlavě šroubu (10) utahovacím momentem cca 2 Nm.